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Статистика показывает, что около 20 % пожаров происходит по причине нарушения правил эксплуатации отопительных печей и их неисправности и около 30 % пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и неисправности электрооборудования. Неисправность отопительной печи и небрежное обращение с электронагревательными и отопительными приборами приводят не только к пожарам, но и нередко заканчивается гибелью людей, уничтожением жилья и имущества. 
Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:  
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор над ними малолетним детям;
- на полу перед топкой отопительной печи расположите предтопочный лист размером не менее 50 х 70 см из негорючего материала;
- не располагайте дрова, другие горючие материалы на предтопочном листе;
- не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости;
- не перекаливайте печь;
- не используйте металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;
- печь должна иметь противопожарные разделки от горючих конструкций;
- очищайте дымоходы печи от сажи в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;
- шлак и золу удаляйте в специально отведенное для них безопасное место и заливайте их водой;
- зольник печи должен быть закрыт со всех сторон и со стороны обслуживания должен иметь дверцы, предотвращающие выпадение раскаленных частиц топлива или золы.
Требования пожарной безопасности к электрооборудованию.
При эксплуатации электрооборудования запрещается:
- использовать электроприборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной
или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями и т.п.;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты,
а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы
и предохранители;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии
с инструкцией завода – изготовителя; 
- размещать (складировать) вблизи электрообогревателей горючие
и легковоспламеняющиеся вещества и материалы.




